**项目需求：**

|  |
| --- |
| 报 价 表  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| 1 | 学生宿舍1-8号楼 | DN110、DN50 | 约860 | 米 |  |  | 包括消防水箱水管和阀门 |  |
| 2 | 教学楼1-5号楼 | DN100、DN50 | 约400 | 米 |  |  | 包括消防水箱水管和阀门 |  |
| 3 | 信息中心楼顶 | DN110、DN50 | 约130 | 米 |  |  | 包括消防水箱水管和阀门 |  |
| 4 | 食堂楼顶 | DN110、DN50 | 约60 | 米 |  |  | 包括消防水箱水管和阀门 |  |
| 5 | 消防栓（室外地上） |  | 约60 | 个 |  |  | 消防栓保温罩 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

**备注：内径25mm、50mm、110mm；壁厚20mm；开囗自粘铝箔橡塑；冬季保温套管施工安装（含阀门、三通、弯头等保温）；另加铁丝固定。阀门、三通、弯头等保温需独立捆绑，以上提供的消防管网保温数量，需投标人根据现场实际数量自行勘查测量核实，具体维修数量自行调整，中标后不可调整。**